**Список необходимых документов для разработки раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия**

Для объектов нового строительства зданий или сооружений:

1. Письмо ДКН г. Москвы о рассмотрении запроса о наличии или отсутствии объектов культурного и археологического наследия на земельном участке (землеотводе), подлежащем выполнению земляных, строительных работ и о необходимости разработки Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по указанному в запросе объекту;
2. Ситуационный план;
3. ГПЗУ;
4. Том ПОС на котлован (pdf);
5. Архитектурно-градостроительные решения;
6. Стройгенплан на котлован (pdf и dwg);
7. Отчет по геологии;
8. Конструктивные решения по котловану;
9. Справка из БТИ на демонтируемые строения (если таковые имеются);
10. ПОСы на инженерные сети (если проектируются в рамках проекта);
11. Стройгенплан на инженерные сети с границами траншей, которые выбираются под проектируемые коммуникации (pdf и dwg);
12. Том ПЗУ (если планируется благоустройство) (pdf);
13. План земляных масс и СПОЗУ (dwg)

*\*При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы для прохождения ГИКЭ*

Для объектов реконструкции/ регенерации/ приспособления к современному использованию/ сноса зданий или сооружений:

1. Письмо ДКН г. Москвы о рассмотрении запроса о наличии или отсутствии объектов культурного и археологического наследия на земельном участке (землеотводе), подлежащем выполнению земляных, строительных работ и о необходимости разработки Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по указанному в запросе объекту;
2. Разрешение органов охраны объектов культурного наследия на реконструкцию/ регенерацию/ приспособление к современному использованию/ снос зданий или сооружений или согласование проектной документации на реконструкцию/ регенерацию/ приспособление к современному использованию/ снос зданий и сооружений *(для объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов градостроительной среды, «исторических» зданий или сооружений);*
3. Ситуационный план;
4. Том ПОС на котлован (pdf);
5. Архитектурно-градостроительные решения;
6. Стройгенплан на котлован (pdf и dwg);
7. Отчет по геологии;
8. Конструктивные решения по котловану;
9. Том конструктивных решений по реконструируемому зданию (pdf)
10. Справка из БТИ на демонтируемые строения (если таковые имеются);
11. ПОСы на инженерные сети (если проектируются в рамках проекта);
12. Стройгенплан на инженерные сети с границами траншей, которые выбираются под проектируемые коммуникации (pdf и dwg);
13. Том ПЗУ (если планируется благоустройство) (pdf);
14. План земляных масс и СПОЗУ\* (dwg)

*\*При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы для прохождения ГИКЭ*

Для объектов благоустройства территорий:

1. Письмо ДКН г. Москвы о рассмотрении запроса о наличии или отсутствии объектов культурного и археологического наследия на земельном участке (землеотводе), подлежащем выполнению земляных, строительных работ и о необходимости разработки Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по указанному в запросе объекту;
2. Ситуационный план;
3. ГПЗУ (при наличии);
4. Том ПЗУ (если планируется благоустройство) (pdf);
5. План земляных масс и СПОЗУ (dwg)\*;

*\*При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы для прохождения ГИКЭ*

Для линейных объектов (прокладка и перекладка тепловых сетей, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, водостока, газопроводов):

1. Письмо ДКН г. Москвы о рассмотрении запроса о наличии или отсутствии объектов культурного и археологического наследия на земельном участке (землеотводе), подлежащем выполнению земляных, строительных работ и необходимости разработки Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по указанному в запросе объекту;
2. Ситуационный план;
3. Том ПОС (pdf);
4. Стройгенплан с границами траншей, которые выбираются под проектируемую коммуникацию (pdf и dwg);
5. Отчет по геологии;
6. Том благоустройства (pdf и dwg);
7. Профили проектируемой коммуникации\*

\**При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы для прохождения ГИКЭ*

Для линейных объектов (прокладка и перекладка электрокабелей, сетей связи:

1. Письмо ДКН г. Москвы о рассмотрении запроса о наличии или отсутствии объектов культурного и археологического наследия на земельном участке (землеотводе), подлежащем выполнению земляных, строительных работ и необходимости разработки Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по указанному в запросе объекту;
2. Ситуационный план;
3. Том рабочей документации (pdf);
4. Том ПОС с благоустройством территории (pdf);
5. Стройгенплан (pdf и dwg);

*\*При необходимости могут быть запрошены дополнительные материалы для прохождения ГИКЭ*